**大连职业技术学院（大连广播电视大学）建筑工程学院多媒体设备采购项目**

**招 标 文 件**

（项目编号：HLN2020-0607）

**招 标 人：大连职业技术学院**

**招标代理人：大连合力项目管理有限公司**

**日 期：二 ○二 ○ 年 六 月**

**目 录**

招标公告………………………………………………………………… 2

第一章 投标人须知及前附表………………………………………… 4

第二章 合同条款及合同格式……………………………………………23

第三章 管理要求及服务规范………………………………………… 32

第四章 投标文件格式……………………………………………………37

附件1 开标一览表…………………………………………………… 59

附件2 评标方法…………………………………………………………60

**大连职业技术学院（大连广播电视大学）建筑工程学院多媒体设备采购项目招标公告**

大连合力项目管理有限公司受大连职业技术学院的委托，对其大连职业技术学院（大连广播电视大学）建筑工程学院多媒体设备采购项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的投标人报名参加投标。

**一、项目名称：**大连职业技术学院（大连广播电视大学）建筑工程学院多媒体设备采购项目

**项目编号：**HLN2020-0607

**二、招标内容：**

投影机 5台；投影幕 5个；扩音系统 6套；书写屏 4套；书写屏移动支架 4个；投屏器 6个；翻页笔 10只；千兆交换机 10个；线材辅料 1批。（详细内容见招标文件）

**注：**1、投标人不能只对个别品目进行投标，否则将被视为非响应性投标而被拒绝。

2、招标文件中要求投标人须提供非进口产品，否则视为无效投标文件。进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、采购预算：**29.25万元（投标单位的投标报价超出采购预算的，视为无效投标）。

**四、投标人的资格：**

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

注：（1）截至2020年7月19日，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”网站（credit.dl.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

（2）本项目不接受联合体投标。

**五、报名及招标文件发售时间、地点：**2020年6月24日起至2020年7月2日止每天9:30-11：00、13：30-16:00（北京时间，公休日、节假日除外）在大连合力项目管理有限公司发售招标文件（大连市西岗区泰公街32号北京街家乐福地下停车场入口西侧公建二楼）。

**六、报名要求：**

申请现场购买招标文件的投标单位请携带：营业执照副本、税务登记证副本（三证合一不需提供）、组织机构代码证副本（三证合一不需提供）、法人授权书及被授权人身份证等以上材料复印件一套（复印件须加盖公章），招标代理人将对投标人进行资格初审（仅限于发售招标文件），详细资格审查以招标人和招标代理机构审议结果为准。

**七、招标文件售价（人民币）：**300元/套，售后不退。

**八、投标文件的递交时间及地点：**2020年7月20日13:00-13:30时（北京时间）在大连合力项目管理有限公司会议室当面递交。

**九、投标截止日期及时间：**2020年7月20日13:30（北京时间）。

**十、开标时间与地点：**2020年7月20日13:30时（北京时间）在大连合力项目管理有限公司会议室开标。

**十一、招 标 人：**大连职业技术学院

联系人：胡老师

电话：0411-86419595

地址：大连市甘井子区夏泊路100号

**十二、招标代理人：**大连合力项目管理有限公司

联系人：姜晓云、刘晟男

电话：0411-83012677

传真：0411-83012577

地址：大连市西岗区泰公街32号北京街家乐福地下停车场入口西侧公建二楼

开户行及帐号：盛京银行大连星海支行 0660500102000009993

电子邮件：66487670@qq.com

**第一章 投标人须知及前附表**

**投标人须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：大连职业技术学院（大连广播电视大学）建筑工程学院多媒体设备采购项目  项目编号：HLN2020-0607  采购预算：29.25万元（投标单位的投标报价超出采购预算的，视为无效投标）。 |
| 2 | 招标人名称:大连职业技术学院 |
| 3 | 1、投标人应提5800元的投标保证金。投标保证金可以是电汇、支票（外地投标人除外）、汇票、银行保函、担保保函等形式中的一种（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。  2、投标人可以采取融资担保的形式进行融资。  3、投标人若要汇款，请汇至  **户名：大连合力项目管理有限公司；**  **开户银行：盛京银行大连星海支行；**  **银行账号：0660500102000009993。**  4、**投标保证金的递交时间及地点：在2020年7月20日13：30前缴纳至大连合力项目管理有限公司。**  **注：（1）保证金汇款摘要内应注明“投标保证金”，如因摘要书写其他内容引发的一切后果，由投标单位自行承担。**  **（2）以支票形式递交的，应至少在保证金截止日前二个工作日前将支票送至招标代理公司**  **（3）退还保证金时，投标人须携带由投标人公司反开一张等额保证金收据至招标代理机构办理。**  **（4）任何形式递交的保证金均以到帐时间为准。** |
| 4 | 投标有效期：开标之日起90个日历日 |
| 5 | 投标文件数量及封装要求：1套正本，5套副本，正、副本需封装在同一密封袋内。 |
| 6 | 投标文件递交时间:开标当日在2020年7月20日13:00-13:30到大连合力项目管理有限公司会议室当面递交。 |
| 7 | 投标截止日期及时间：2020年7月20日13:30（北京时间）  开标日期及时间：2020年7月20日13:30（北京时间）  开标地点：大连合力项目管理有限公司会议室开标。 |
| 8 | 评标方法：综合评分法 |
| 9 | 招标文件售价（人民币）：300元/套，售后不退。  报名及招标文件发售时间：2020年6月24日起至2020年7月2日止每天9:30-11：00、13：30-16:00（北京时间，公休日、节假日除外）  联系人：姜晓云、刘晟男 电 话：0411－83012677  地址：大连市西岗区泰公街32号北京街家乐福地下停车场入口西侧公建二楼 |
| 10 | 投标人的资格条件：  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；  注：（1）截至2020年7月19日，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”网站（credit.dl.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。  （2）本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | ★（一）供货及安装完成时间：合同签订后30个日历日内  （二）送货及安装地点：招标人指定地点。 |
| 13 | **1、“★”号标记为招标文件的实质性要求，如未响应其投标文件无效。**  **2、未标记“★”号为非实质性要求，如未响应其投标文件仍有效，但可能影响评分。** |

**投标人须知**

**一、总 则**

**（一）项目概述及资金来源**

1.本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，实行国内公开招标。

（1）招标人名称：大连职业技术学院

（2）本次招标的内容为：投影机 5台；投影幕 5个；扩音系统 6套；书写屏 4套；书写屏移动支架 4个；投屏器 6个；翻页笔 10只；千兆交换机 10个；线材辅料 1批。（详细内容见招标文件）

（详见第三章管理要及服务规范）

**注：**1、投标人不能只对个别品目进行投标，否则将被视为非响应性投标而被拒绝。

2、招标文件中要求投标人须提供非进口产品，否则视为无效投标文件。进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

★（3）供货及安装完成时间：合同签订后30个日历日内

（4）送货及安装地点：招标人指定地点。

★（5）付款方式：货物到货并安装调试完毕并验收合格后，甲方在完成支付程序后，支付合同总价款的百分之九十（90%）,其余的百分之十（10%）转为质量保证金，自验收合格之日起一年后无质量问题，余款在甲方完成支付程序后一次性付清（无息）。  
注：甲方完成支付程序指：甲方支付乙方的合同项下的货物经费为财政资金性质，按国家有关规定，财政资金的支付必须履行向政府有关部门报批、审批程序。待相关报批、审批程序履行完毕，甲方方可按本合同约定向乙方支付合同项下的货款。

注：投标方清楚的知道财政资金的支付程序，愿意接受采购方按照财政资金拨款程序支付合同价款。支付价款前，乙方必须向甲方提供发票，否则甲方有权拒绝支付。

2.资金来源：财政性资金。

**（二）投标人资格要求**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。

注：1、截至2020年7月19日，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”网站（credit.dl.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

2、本项目不接受联合体投标。

其他要求：

1.投标人只有在法律和财务上独立，并且与招标人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；投标人之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的投标人。

3. 因腐败和欺诈行为而被有关部门禁止投标的不能参加本次投标。

4.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.本项目不接受联合体投标。

**（三）投标费用**

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的一切费用，不论投标的结果如何，招标人及招标代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**二、招标文件**

**（一）招标文件构成**

1.招标文件包括：

投标邀请函

第一章 投标人须知及前附表

第二章 合同条款及合同格式

第三章 管理技术要求及服务规范

第四章 投标文件格式

附件1 开标一览表

附件2 评标办法

2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其投标将被拒绝。

**（二）招标文件的澄清**

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标文件中的通讯地址，以书面形式（如传真等）及时通知招标代理人，招标代理人将及时以书面形式予以答复，同时将书面答复告知所有购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

**（三）招标文件的修改**

1.在投标截止时间前，招标代理人依法可主动的或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.招标文件的修改将以书面形式（如传真等）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在24小时内但不超过投标的截止时间，以书面形式（如传真等）确认已收到修改文件或加盖单位公章确认收到，否则因此影响投标活动的任何情况由投标人自行承担。

3.为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理人将依法延长投标截止时间。

**三、投标文件的编制**

**（一）投标的语言**

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理人就有关投标的所有往来函均应使用中文。

**（二）投标文件构成**

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

**※**1、投标函

**※**2、项目报价表

小型和微型企业产品报价说明表（如有提供，非小微企业无须提供）

残疾人福利性单位报价说明表（如有提供，非残疾人福利性单位无须提供）

监狱企业报价说明表（如有提供，非监狱企业无须提供）

**※**3、企业资格证明文件

3.1企业法人营业执照复印件

3.2税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（三证合一只需提供营业执照）

3.3法定代表人及被授权人身份证复印件

3.4法定代表人授权书

**※**4、技术规格偏离表

**※**5、商务条款偏离表

**※**6、项目实施方案

**※**7、售后服务保障及培训方案

8、其他

8.1投标人基本情况表

8.2相关业绩一览表及合同复印件

8.3政府采购投标担保函（担保公司）

8.4投标保证金保函（银行）

8.5中小企业声明书格式（中小型企业的投标人提供）

8.6残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位提供）

**※**8.7无重大违法记录声明

8.8政府采购节能产品、环境标志产品声明函

8.9招标文件技术需求及评标办法中要求的其他文件和资料

9、投标人需说明的其它问题

**※附件1：开标一览表（要求单独密封，如未单独密封视为无效投标）**。

**注：以上带“※”号标注项为投标文件必要组成部分，缺少任意一项，投标文件无效。**

**（三）投标函**

投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表及其附件。

**（四）投标报价**

投标人的投标文件中只允许有一个总报价，任何有选择的报价将不予接受。

**（五）投标货币**

投标报价采用人民币报价。

**（六）证明投标人资格合格的文件**

1.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

2.投标人提交的中标后有能力履行合同的资格证明文件应使招标人满意。

（1）投标人必须具备履行合同所需的财务能力、服务能力；

（2）投标人应有能力履行合同条款中对招标人所提供的服务承诺及服务保障。

3.投标人应按招标文件格式要求填写并提交 “资格证明文件”。

**（七）投标保证金**

1.投标人应提交不少于投标人须知前附表要求的投标保证金额，并作为其投标的一部分。

2.投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，招标人在因投标人的行为致使其利益受到严重损害时可从投标人的投标保证金中得到补偿。

3.投标保证金应为支票、汇票等形式中的一种（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。

4.在开标时，对于未能按要求提交投标保证金的投标人，将被视为非响应性投标予以拒绝。

5.未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（无息）。

6.中标人的投标保证金，在中标人按照本招标文件规定签订合同后，五个工作日内予以退还（无息）。

7.投标人有下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1）弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；

（2）在投标有效期内撤回其投标文件的；

（3）因中标人过错被废除授标；

（4）中标人未按要求在规定时间内签订合同的；

（5）法律法规规定其他严重损害招标人利益的情形。

保证金递交时间及地点:详见投标人须知前附表第3项。

**（八）投标有效期**

1.所有投标应从开标之日起，90个日历日计算的投标有效期内有效。

2.在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求和答复均应为书面形式（如传真等）。投标人可以拒绝招标代理人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

**（九）投标文件的式样和签署**

1.投标人应按照招标文件要求，提交投标文件正本1份和副本5份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本” 。当正本和副本不符时，以正本为准。

2.投标人应在投标文件中加盖投标单位的行政公章（加盖投标单位的财务章、投标专用章或其他业务章视为无效投标）。

3.投标文件的正本和所有的副本均使用永不褪色的墨水工整书写或打印。

4.除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改，必须由投标人法定代表人或被授权人签字。

5.投标文件应有章节目录，每页都有页码标注。应采用胶装。

**四、投标文件的递交**

**（一）投标文件的密封和标记**

1.投标文件须按以下要求装袋密封：

投标文件正、副本需封装在同一密封袋内。封皮上写明项目名称、招标编号、投标人名称，并注明“开标截止年月日时前不得开封”字样。

2.如果外层信封未按本招标文件要求封装和标记，招标代理人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理人将予以拒绝，并退给投标人。

3.为方便开标唱标，投标人必须将开标一览表按要求单独封装和标记，并在信封上标明“开标一览表”字样，在递交投标文件时单独递交。

4.各投标人仅对自己单位投标文件的密封情况检查，检查内容为其投标文件是否被拆封过、内容是否泄露。投标文件密封如存在瑕疵，但不能导致投标文件信息泄露的，视为密封合格。

**（二）投标截止时间**

1.招标代理人收到投标文件的时间不得迟于“投标邀请函”中规定的开标时间。

2.招标代理人可以通过修改招标文件依法延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

**（三）迟交的投标文件**

招标代理人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

**（四）投标文件的修改和撤回**

1.投标人在递交投标文件后、投标截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改或撤销通知，须在投标截止时间前以书面形式交给招标代理人，该通知须有经正式授权的投标方代理人的签字。

2.投标人的修改或撤回通知书应按本招标文件中“投标文件的密封和标记”规定编制、密封、标记和递交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

**五、开标与评标**

**（一）开标**

1. 招标代理人将于“投标人须知前附表”第七项中规定的时间和地点进行公开开标。

2.提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

3. 开标时，招标代理人将会同投标人代表共同检查投标文件是否按招标文件的要求进行密封和标记并同时在密封检查表上签字确认，但投标人法定代表人或被授权人未参加开标会议的，视同认可开标结果。

4.开标时，招标代理人将当众宣读投标人名称、投标价格、折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣，评标时才能考虑。

5.招标代理人将做开标记录，开标记录包括开标时宣读的全部内容。投标人的法定代表人或被授权人须在开标记录表上签字确认。

**（二）评标委员会的组成**

1.本项目招标依法组建评标委员会。

2.评标委员会由采购人代表和随机抽取的有关方面的专家组成，其中具有专业经济、技术资格的专家不少于成员总数的2/3。

3.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

**（三）评标过程的保密性**

1.公开开标后，直至向中标候选人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2.在评标过程中，投标人试图影响招标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

**（四）投标文件的澄清**

1.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

2. 澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

**（五）投标文件的审查**

1.开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算错误，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

2.投标文件有下列情况之一的，投标文件无效：

（1）投标有效期不满足招标文件要求；

（2）投标文件完整性不符合招标文件实质性要求；

（3）投标产品包含进口产品（经批准允许采购进口产品的除外）；

（4）投标文件签署情况不符合招标文件实质性要求；

（5）未按照招标文件规定报价，有漏项；

（7）对“★”条款做出实质性响应或发生重大偏离；

（8）未按招标文件要求提供带“▲”标注的政府强制采购节能产品；

（9）发现投标人涂改证明材料或者提供虚假材料；

（10）发现其他不符合法律法规规定的实质性要求；

（11）各投标人所投核心产品的品牌未达到三家以上。

3.在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

采购文件的技术及商务内容中“★”号标记为招标文件的实质性要求，如未响应其投标文件无效。未标记 “★”号为非实质性要求，如未响应其投标文件仍有效，但可能影响评分。

4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

5.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）当总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）当开标一览表与投标文件报价不符时，应以开标一览表为准。

6.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

7.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

**（六）串标**

在评审过程中，评标委员会发现投标单位有串通投标行为的，相关投标单位的投标文件作无效投标文件处理。

**（七）评标原则及方法：**

1.招标文件是评标工作的重要依据。投标人的投标文件必须满足招标文件的各项要求：包括投标文件的有效性、完整性和与招标文件的一致性。

2.评标应严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的评标要求，以及招标文件的要求进行。

3.对所有投标人的评价、评估，都采用相同的程序和标准，遵循公开、公平、公正的原则。

4.本项目的评标办法采用综合评分法，具体评分方法详见附件2。

5.评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

6.评标委员会将按照综合评分法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。

7.综合评分法是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

8.评标委员会对经过初步评审为合格有效的各投标人的投标文件进行评审后，由各评委独立打分，打分时保留2位小数，每人一份评分表，并签名。

9．分别计算出各评标委员会成员对某一特定投标人非价格因素评分的汇总得分，价格因素得分与非价格因素得分平均分值之和即为该投标人的评标总得分，总得分由高到低排出顺序，总得分最高的投标人推荐为中标候选人。如果投标人评标总得分相同，报价低的投标人排序在前。得分且投标报价相同的，按服务方案得分顺序排列。

10. 核心产品：

核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

核心产品的要求详见招标文件第三章“项目需求及技术要求”。

**（八）中标候选人的推荐**

1.评标委员会根据评标结果，写出评标报告，确定中标候选人。

2.招标代理人将评标情况形成书面评标报告。

**（九）定标**

中标的标准

1.评标委员会将推荐得分最高的投标人为中标候选人，招标人将依据评标委员会评审意见确定中标人；

2.具有良好的履行合同的能力和条件；

3.保证服务质量，按照招标文件要求提供服务。

**六、授予合同**

**（一）合同授予标准**

招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够圆满地履行合同义务的中标候选人。

**（二）中标通知书**

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

3.中标公告详见《大连市政府采购网》。

**（三）签订合同**

1.中标人在收到中标通知书后应当按有关规定与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的有效组成部分。

2.如果中标人无正当理由未在规定期间内签订书面合同，将没收其投标保证金，并承担相关法律责任。

**(四)履约保证金**

（1）中标后中标人在收到中标通知书后与采购人签订合同，并在合同签订之前或同时向采购人提供相当于合同总价10％的履约保证金。

（2）履约保证金可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或大连市企业信用担保有限公司出具的履约担保函。(详见附表4)

（3）如果成交中标人未能履行合同并给采购人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给采购人。

（4）履约保证金将在验收合格之日起十个工作日内予以退还，不计利息。

**（五）腐败和欺诈行为**

（1）定义：

①“腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予任何有价值的东西来影响招标人的行为；

②“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人的利益，包括投标人之间串通投标(递交投标文件之前和之后)，人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争所能获得的权益。

（2）如果评标委员会所建议的中标候选人在本项目的竞争中有腐败和欺诈行为，则招标人有权拒绝接受该授标建议。

**（六）招标代理人服务费**

1.招标代理人向中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格{2002}1980号）文件的规定和标准收取代理服务费。

2.中标人在领取“中标通知书”时，须向大连合力项目管理有限公司缴纳代理服务费。

3.招标代理服务收费标准:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招  标  类  别  费  率  中  标  金  额  （  万  元  ） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100--500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500--1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000--5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500-100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000-500）万元×0.8％＝4万元

（2000-1000）万元×0.5％＝5万元

合计收费=1.5十4.4＋4＋5＝14.9（万元）

4.本次招标代理服务费按货物招标标准向中标人收取。

**（八）其他注意事项：**

1.投标人被视为充分熟悉本招标项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；

2.投标人应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；

3.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的报价和资料，可能导致投标文件被拒绝。

4.促进中小企业发展

4.1根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。 4.2享受政府采购扶持政策的中小企业，应当同时符合以下条件： 4.2.1符合中小企业划分标准； 4.2.2提供本企业制造的货物或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 4.2.3提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函。 4.3中小企业：符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划型标准规定的企业。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。 4.4投标人投标产品是小微企业制造的，其产品报价给予10％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。（大财采【2020】131号） 4.5大中型企业和其他自然人、法人或其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，给予联合体5%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。（大财采【2020】131号） 4.6中小企业签订的政府采购合同，履约保证金支付比例为合同金额的5%，联合体中标的，按中小企业产品报价占联合体报价比例计算。 5.政府采购信用担保 5.1 政府采购信用担保包括：投标担保、履约担保、预付款担保及银行融资担保。

5.2无论投标担保、履约担保、预付款担保、融资担保，只要供应商未履行保函所保证的义务，担保公司即刻履行担保责任。

6.促进残疾人就业政府采购政策

6.1根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。

6.2享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件：

6.2.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

6.2.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

6.2.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

6.2.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

6.2.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

6.2.6残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

6.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

6.4中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6.5供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.6残疾人福利性单位参加政府采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），其产品报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

6.7残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和残疾人福利性单位扣除率中的较大值。

6.8大中型企业和其他自然人、法人或其他组织与残疾人福利性单位组成联合体共同参加投标的，联合协议中约定，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

7.促进监狱企业政府采购政策

7.1根据财政部、司法部二部门联合发布关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。

7.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

7.4监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

7.5监狱企业参加政府采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物），其产品报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

7.6大中型企业和其他自然人、法人或其他组织与监狱企业组成联合体共同参加投标的，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

**第二章 合同条款及合同格式**

# 合同

甲方（买方）：大连职业技术学院 乙方（卖方）：

地址：大连市甘井子区夏泊路100号 地址:

电话： 电话：

传真： 传真：

开户行：工商银行大连机场前支行 开户行：

账号： 3400212529300018644 账号：

纳税人代码：122102004224268106

根据 项目采购结果，甲方接受乙方为大连职业技术学院 采购项目的供应商，甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。具体内容如下：

**一、货物内容**

（一）货物名称:

（二）型号规格:

（三）技术参数:

（四）数量(单位):

**二、合同金额**

（一）本合同固定金额为(大写):元 (￥:元) 人民币。

本合同供货数量：

（详见报价表）

**三、技术资料**

（一）甲方向乙方提供所采购货物的有关技术资料。

（二）乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（三）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则由此产生的一切后果由乙方负全责。

**五、无产权瑕疵条款**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十二条第三款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金外，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

**六、质保期**

质保期年。（自交货验收合格之日起计算）

**七、交货期、交货方式及交货地点**

（一）交货期：

（二）交货方式：

（三）交货地点：

**八、付款方式**

货物到货并安装调试完毕并验收合格后，甲方在完成支付程序后，支付合同总价款的百分之九十（90%）,其余的百分之十（10%）转为质量保证金，自验收合格之日起一年后无质量问题，余款在甲方完成支付程序后一次性付清（无息）。

注：甲方完成支付程序指：甲方支付乙方的合同项下的货物经费为财政资金性质，按国家有关规定，财政资金的支付必须履行向政府有关部门报批、审批程序。待相关报批、审批程序履行完毕，甲方方可按本合同约定向乙方支付合同项下的货款。

**九、质量保证及售后服务**

（一）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起不少于年。在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可以按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

**十、调试和验收**

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

**十一、货物包装、发运及运输**

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**十二、违约责任**

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

**十三、不可抗力事件处理**

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三） 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十四、争议的解决**

在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第 \_2\_种方法解决。

1.提交大连仲裁委员会仲裁；

2.依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。

**十五、合同生效及其它**

（一）合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

（二）下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1.供货清单和分项价格表

2.技术规格

3.乙方投标文件的内容及澄清内容

4.其他与本合同相关的单据

5.本合同适用的特殊条款

（三）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

（四）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转让给大型、中型企业，中型企业不得分包或转让给大型企业。

（五）本合同正本一式三份（招标人、投标人、招标代理机构各执一份），具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

被授权人： 被授权人：

电话： 电话：

传真： 传真：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

签订地点： 签订日期：

（**注：本合同范本仅作为参考文本。合同签订时，招标人与中标人可按实际情况进行调整，但合同不得有与招标文件实质性背离的条款。**）

**第三章 技术参数及要求**

**一、功能、规格参数与技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 投影机 | 1、3LCD显示技术；★显示芯片≥0.76"  ★2、光源类型：纯激光光源技术，光源为激光二极管；  3、光源寿命≥2万小时；  ★4、亮度输出：≥5000流明（符合ISO21118标准）；  ★5、分辨率：≥1920\*1200；  6、输入接口：★HDBaseT(RJ45接口)，HDMI,VGA,RS232；  吊架：碳素钢+冷扎板；外管直径45mm,内管直径40mm；线路可走内管；表面工艺：钢琴烤漆工艺。安装方式：吊顶，负责安装。  **整机质保五年，质保期内需提供上门维修服务。** | 5 | 台 |
| 2 | 投影幕 | 玻纤电动拉绳幕  1、投影幕料：高清玻纤幕  2、外壳用料：钢琴漆弧形外壳  3、内置电机：同步电机  4、投影尺寸：150”（16:10），或者323\*202cm；  5、可视角度：≥160°  6、增益倍数：≥1.0  7、适用投影机：任何投影机均可（超短焦机除外）  **质保五年，质保期内需提供免费上门维修服务。** | 5 | 个 |
| 3 | 扩音系统 | 1、4只无线话筒，可任意调频率，手持/会议/领夹/头戴/挂脖式软管电容咪可任意选配；内置专业降噪压缩-扩展电路；会议话筒超强指向50CM拾音距离； 2、4只木质立式专业五边形音箱，可选黑色或白色箱体。功率：120W额定， 240W 峰值；灵敏度：85dB ；频响：45-20KHz ；最大声压级（RMS）：102dB；单元配置：单8寸38芯双120磁低音单元,双60磁高音单元；  3、四通道输出，输出功率4\*150W；大中文屏USB显示带收音功能、蓝牙功能；3路线路和2路话筒输入，2路线路输出，其中M1C1话筒带默音强插功能。便于紧急广播，高低音可调。话筒及线路、Mp3音量均可独立可调。有短路、过载、过热、等保护。  4、为保证售后服务及管理的一致性，无线话筒、音箱、功放等主要设备需为同一厂家产品  **整机质保五年，质保期内需提供免费上门维修服务。**  **麦克风专用充电电池（100节）**  1、电池规格：5号  2、电芯容量：≥3000mAh镍氢充电电池  3、使用寿命：≥1000循环  4、电池电压：1.2V  5、使用温度：-20-60度  **麦克风专用充电器（2个）**  电池规格：5号  电池适用容量：400-3400mAh  输出电压：DC 12V 2A  输出电流：DC 1.2V 500mA AA  一次最大充电节数：≥40节  麦克风专用充电器与麦克风专用充电电池配套，且为同一品牌。  **整机质保五年，质保期内需提供免费上门维修服务。** | 6 | 套 |
| 4 | 书写屏 | 硬件需求：  ★1、屏幕尺寸≥86英寸；采用LED背光，屏幕满足全屏显示比例16:9；  ★2、屏幕物理分辨率≥3840\*2160；  3、交互平板需具备硬度≥7H的钢化防眩玻璃；对比度≥5000:1，亮度≥400cd/m，可视角度：≥178°；屏幕采用≤3.5mm厚度钢化防眩玻璃，防滑防撞；光滑玻璃/防眩玻璃透光率不低于 93%，雾度≤5%；  4、★触摸技术：≥红外10点触控技术；支持安卓和windows双系统10点同时触控，触摸分辨率≥32767\*32767；触摸高度≤2.5mm；最小识别直径≤3mm  5、交互平板整机须提供隐藏式前置接口，需有磁吸式盖板多重防护，接口不少于3个双通道接口（Android2.0和PC3.0），有中文标识；  6、为提高便利性，交互平板需具备前置HDMI\*1接口，教师可快速连接实现信号的接入；  7、为方便教学，避免误操作，交互平板前置按键，具备中文标识；  8、为方便教学，交互平板正面具备≥15W\*2音箱；  9、为方便教师置物，交互平板具备通屏笔槽设计；  10、交互平板的主板具备ROM不小于8G，RAM不小于1G，安卓版本不低于5.0  11、为防止学生误触，交互平板需提供不少于3种锁定设备的方式，通过遥控器、前置按键或虚拟按键进行锁定；同时，应提供不少于3种方式进行解锁，通过遥控器、前置按键或USBKey进行解锁；  12、为方便教学，交互平板自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源；  13、后置输入接口具备USB\*2（其中1路为双通道）、USB触控\*1、HDMI\*2、VGA\*1、Line in\*1、Line out \*1、R232\*1、RJ45\*116、为节约用电，在无操作或无信号输入状态下，交互平板具备进入待机的功能，时间可自行设定；  14、为方便教学，整机具备单独听功能，在不关闭屏幕的情况下播放音频，轻触屏幕可点亮  15、支持无线投屏功能，支持无线投屏传输2.4G和5G双频段；支持Windows系统下一键传输，同时不影响Windows系统状态下的无线上网；  16、可通过至少两种方式实现开关黑屏功能：显示区域任意位置手势按压或物理按键一键开关；  内置电脑系统设计要求：  17、整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel标准规范的插拔式电脑，支持Windows平台，不支持自定义标准；要求正版Window 10操作系统、正版Office软件和正版Android系统。  18、主板：采用H110 INTEL芯片组，工业级主板，集成声卡、显卡、网络接入模块。  19、显卡：集成Intel HD(DX11.1)显示核心或更高性能独立显卡。  20、CPU不低于Intel酷睿I5，主频≥2.7GHz；  21、内存：≥8G DDR4；  22、硬盘：≥256G M.2 NVME固态硬盘；  23、网络接入：内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准；  24、其他：配备无线键盘鼠标，长时间不使用可自动断电；  25、系统还原：提供软件、硬件一键系统还原;  26、插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用；  软件部分：  一、内置软件  1、在任意通道下可一键批注、截屏、进入电脑、一键进入白板、信号源切换、回安卓主页等操作。  2、操作简约：整体界面简约明了，风格协调统一，所有图标与实际功能一致，表述清晰，并带有文字标识，便于会议用户理解，快速上手操作；  3、小工具：对于教学常用的小工具，如时钟、计时器、日历、屏体温度、网络状况等，便于用户观看及使用，同时提供快速设置入口，满足用户进行后台设置的使用需求；  4、信号切换：满足会议用户准确、快速切换多个信号源的使用需求，交互大屏标配软件具备信号源预览功能，并支持通过触控方式快速切换信号源至全屏显示。  5、批注书写：交互大屏标配软件具备本地白板书写功能，提供硬笔、荧光笔、橡皮等书写工具，满足用户进行拓扑图、设计文稿等自然书写的使用需求。各工具的属性，如颜色、粗细、类型等，可通过触控方式快速选择配置；白板的背景可更换。另外对Windows办公应用，如桌面、PPT、Word、CAD等静态文档、高清动态视频等，提供便捷的批注工具。  6、截图功能：可实现对指定区域截图，全屏截图，截图后可保存在白板软件中进行储存。  7、演示播放：可直接打开PPT进行播放,提供PPT批注,擦除,翻页等功能。可二维码分享。  二.安卓应用  1.操作界面需具有清晰的中文标识;  2.主页提供计算器、计时器、日历等小工具;  3.至少支持两种方式提供本地白板、信号源实时内容快速预览、文件浏览、应用管理、综合设置等功能模块;  4.安卓系统下可对内置白板更换背景页面，可支持自定义;  5.安卓系统下提供多文件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能;  6.整机接入外部信号源时，可自动识别并切换到该信号源通道，当该设备断开后自动切换至原信号源通道；  7.整机具备信号源通道自动记录功能;  8.安卓应用支持在线升级；  注：1、内置电脑为OPS电脑  2、配无线键盘鼠标套  3、带系统保护卡，具有硬盘保护功能。  **整机质保五年，质保期内需提供免费上门维修服务。** | 4 | 套 |
| 5 | 书写屏移动支架 | 1、产品颜色：主体黑色,搭配铝合金拉丝边框。  2.材质：采用厚度≥2.0MM一级冷轧钢板，方管，双面铝塑板，铝合金拉丝装饰边。  3、适合尺寸：60-100寸单屏液晶设备  4、承重≥150kg  5、适用最大孔距：≥950\*600mm  6.底座尺寸：≥1220mm\*650mm 整体高度≥1870mm（含挂架）  7、脚轮尺寸：≥63mm \*32mm（PU材质，带刹车静音脚轮）  8、可移动展示，带刹脚轮设计，抓地性更牢固  9、预留监控设备安装托板，托盘高度  整体大气美观，做工精良，可调节挂架高度，使用起来方便快捷。  10、内置：走线槽  11、商品重量≥55KG  **整机质保五年，质保期内需提供免费上门维修服务。**  参考图片： | 4 | 个 |
| 6 | 投屏器 | 1、系统要求：Windows 7/8.1/10 32和64位；MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上；支持智能手机无线投屏，兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10/iOS11，OS X 10.10/10.11/10.12及以上  Android 5.0和更高版本(需安装APP)；  主要规格  2、硬件规格：1xHDMI接口输出，1x网络接口，1x3.5mm音频接口，1xUSB接口，1x12V1A电源接口；  3、输入分辨率可达4K/3840x2160，输出分辨率可达1080p/1920x1200；  4、无线传输频段：2.4 GHz或5 GHz；  ★5、使用方式：插入USB按键自动连接，自动运行，一键分享；无需在PC上安装软件，无需占用电脑Wi-Fi；  6、无线传输距离：可达30米视距，一键联•主机和一键联•按键之间；  7、无线传输协议：IEEE 802.11ac/802.11n；  8、无线传输速率：≥800Mbps；  9、音频输出：44.1KHz/16bit 立体声，通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出；  **整机质保五年，质保期内需提供免费上门维修服务。** | 6 | 个 |
| 7 | 翻页笔 | 1.连接类型:蓝牙智能与2 4GHz无线连接方式无线接收范围: 30 m，依使用方法及计算条件而异。  2.指示灯(LED):电池与连接LED 连接/电源:无电源开关  3.电池详情:可充电锂聚合物电池，85mAh线长: 140 毫米  4.传感器: 3D加速器和陀螺仪传感器技术:运动传感器  充电连接线长度: 140毫米  支持操作系统：  Windows10或更高版本、Windows 8、Windows RT、Windows 7  Mac OS X 10.05或更高版本Chrome OS、Linux  **质保五年，质保期内需提供免费上门维修服务。** | 10 | 只 |
| 8 | 千兆交换机 | 铁盒千兆非网管交换机  尺寸：158 x 100 x 25mm  端口：8个10/100/1000Mbps RJ45 端口  LED：Link/Ack指示灯、 Power指示灯  标准：IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x  支持存储转发  MAC地址表深度：4K  电源规格：外置电源适配器 (输入 100-240VAC, 50/60Hz; 输出 9VDC, 0.6A)  **整机质保五年，质保期内需提供免费上门维修服务。** | 10 | 个 |
| 9 | 线材辅料 | 1、总电源线：3\*2.5 护套线，线径不低于1.5毫米纯铜国标电缆。  2、电子讲台到投影机电源线：3\*1.5护套线，线径不低于1. 0毫米纯铜国标电缆。  3、电动屏幕电源线：3\*1.0 护套线，线径不低于1. 0毫米纯铜国标电缆。  4、电子讲台到每台投影机连接HDMI线1条要求：秋叶原工程级成品HDMI数字高清线，带铝箔和编网屏蔽层，总屏蔽不低于128编；）（提供1条25米秋叶原工程级成品HDMI数字高清线作为备线）  5、电子讲台到投影机连接的网线：工程超六类网线。  6、电子讲台到投影机连接的网线：超五类网线（RS232）。  7、电子讲台里设备之间的连接的网线：六类网线。  8、讲台功放到教室音箱的连接音箱线：要求使用金银双并线，单芯纯无氧铜不得低于200线。  9、讲台内公牛8孔接地电源接线板：要求配置2个8孔接线板，一个接主电源常供电，一个接中控可控电源，额定电压220—250V。  10、PE软管  11、PVC线槽  12、其他线材：按照讲台内设备数量设备连接配备；所有设备之间互联的线缆，直至达到使用要求。 | 1 | 批 |

**注：1、‘★’条款为招标文件的实质性要求，投标文件（偏离表中）必须对实质性要求的条款进行明确响应，‘★’号条款有负偏离或未明确响应的投标文件为无效投标；**

**2、招标文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标文件仍为有效，但可能影响评分。**

**3、本项目所投产品（投影机）为核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：**

**（1）投标价低的；**

**（2）技术评估得分高的；**

**（3）售后服务承诺优的。**

**二、售后服务要求**

1、本项目质保期内免费为使用方提供必要的现场技术支持和服务电话。提供7x24小时服务，设备出现故障时需在1小时内响应，4小时内通过一切适当的通讯手段予以支持，常规问题电话指导和远程协助，电话指导和远程协助不能解决的，必要时12小时内到现场解决。如因故不能尽快完成时应提前与甲方协商并征得用户同意，否则用户有权追究中标单位的违约责任。

★**2、招标中所有产品质保期五年（自交货验收合格之日起计算），线材辅料为一年（自交货验收合格之日起计算）。**在产品质保期内须免费上门更换或维修有缺陷的产品，部件和材料，在保修范围内损坏而更换过的部件保修期顺延，质保期内发生的一切相关费用由中标单位承担。

3、中标单位承担所有货物的包装、运输、安装与调试以及所有设备之间互联的线缆、线材辅料等，直至设备和系统正常运行的全部工作与费用，需达到用户正常使用要求，提供维修工具和必要的常用零配件。

4、发生与保修服务相关的一切费用由供应商承担，并且在保修范围内损坏而更换过的部件保修期顺延。

5、保修期满后维修，供应商应只收成本费。

6、提供售后跟踪服务，保修期内定期回访，随时为用户技术人员提供维护培训。

7、免费指导所有设备的使用和维护，并提供详细的技术资料。

8、本次投标总报价应包含与本项目相关的人工、材料、配件、运输、安装调试等一切费用。

9、投标人应详细阐述质量保证期的技术支持和售后服务的内容、方式与范围。技术支持及售后服务内容应包括但不限于下述内容：升级服务、定期巡检、性能调优、故障排除等。

10、对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可以按以下办法处理：更换：由中标方承担所发生的全部费用。退货处理: 中标方应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11、本项目综合布线敷设的所有线缆必须打好标签，否则招标人有权拒绝验收。

★12、投标人在投标文件中承诺投影机提供原厂保修服务，并在签约合同时提供相关证明材料。

★13、甲方有权要求中标方按甲方委托的第三方权威机构对所投核心产品投影机及主要设备技术参数进行检测，检测费用由中标方承担，以确保产品满足投标参数要求。

14、外地中标人须具有在大连地区行政管理部门注册的售后服务机构（非中标人分支机构的售后服务机构须有中标人和售后服务机构之间盖有公章的委托协议），中标人与招标人签定合同前出具相关证明文件，如不具有或未提供相关证明文件，采购人有权不与中标人签定合同并取消其中标资格。

**注：1、‘★’条款为招标文件的实质性要求，投标文件（偏离表中）必须对实质性要求的条款进行明确响应，‘★’号条款有负偏离或未明确响应的投标文件为无效投标；**

**2、招标文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标文件仍为有效，但可能影响评分。**

**第四章 投标文件格式**

一、投标函格式

致：（采购人、采购代理机构）

根据贵方（招标项目名称、包号）（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本份。

完全理解招标文件的内容，决定投标本项目，据此我方承诺如下：

* 1. 我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。
  2. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标报价为人民币金额数，（同时用文字和数字表示。）。
  3. 我方已仔细研究并完全理解了全部招标文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。
  4. 本投标有效期为自开标日起 90 个日历日。
  5. 供货及安装完成时间： 。

6. 我方已按招标文件规定交纳了投标保证金，并完全理解、同意并接受当发生招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还投标保证金情形时，我方所交纳的投标保证金将不被退还。

7.我方承诺投标文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他投标人及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

8.我方投标文件、你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

9.我方将严格遵守政府采购法律、法规等法律规范性文件的规定，若存在违法违规等行为，将承担相应的法律责任。

投标人代表签字

投标人名称

投标人公章

日期

**注：1、本格式文件内容不得擅自删改。2、投标人代表签字，必须是亲笔签名。3、投标人公章必须是经公安部门备案的印章。4、不得使用其他印章或电子制版签名。**

**5、应按规定签署，否则投标文件无效。**

二、报价表

**投标分项报价表**

项目名称： 招标编号： 货币单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造厂名称及生产地 | 数量  单位 | 数量 | 单价 | 配套  附件 | 运输  保险费 | 安装  调试费 | 其它费用 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 报 价： | | | | | | | | | |  |

注：1.合计=数量×单价+配套附件+运输保险费+安装调试费+其它费用。

2.投标报价应与投标函、开标一览表中的“投标报价”金额一致。

3.投标人如果不提供详细的投标分项报价，将被视为没有实质性响应招标文件。

4.货物详细技术性能应另页描述。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字：

**小型和微型企业产品报价说明表格式（非联合体投标时提供）**

**小型和微型企业产品报价说明表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量  单位 | 数量 | 单价 | 小型企业 | 微型企业 |
| 合计 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | | | |  |  |

说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；

2、本表用于对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；

3、填入本表的小型和微型企业须提供“中小企业声明函”；

4、未填报本表或未提供“中小企业声明函”的，评标时不对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字：

**残疾人福利性单位报价说明表格式**

**残疾人福利性单位产品报价说明表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量  单位 | 数量 | 单价 |
|
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计费 |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | | | |

说明：1、本表仅为残疾人福利性单位投标人填报；

2、本表用于对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；

3、填入本表的残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”；

4、未填报本表或未提供“残疾人福利性单位声明函”，评标时不对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除。

5、成交投标人为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在中标公告中公告，接受社会监督。

6、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字：

**监狱企业报价说明表格式**

**监狱企业产品报价说明表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量  单位 | 数量 | 单价 |
|
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计费 |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | | | |

说明：1、本表仅为监狱企业投标人填报；

2、本表用于对监狱企业产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；

3、填入本表的残疾人福利性单位须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

4、未填报本表或未提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，评标时不对监狱企业产品报价给予一定比例扣除。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字：

三、资格证明文件

**以下文件请按顺序装订:（复印件需加盖投标人公章）**

（一）营业执照副本或事业单位法人证书复印件

（二）税务登记证副本复印件（三证合一企业提供营业执照副本即可）

（三）组织机构代码证副本复印件（三证合一企业提供营业执照副本即可）

（四）法定代表人授权委托书及法定代表人、被授权人身份证复印件

法 定 代 表 人 授 权 书

兹授权(委托代理人姓名)(身份证号）为我方委托代理人，参加（项目名称、包号） （项目编号)的投标活动，并以本公司名义处理一切与此次投标有关的事宜。在此次投标过程中，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

投标人公章：

**注：1、法定代表人和被授权人签字，必须是亲笔签名。**

**2、法定代表人盖章和投标人公章，必须是经公安部门备案的印章。**

**3、不得使用其他印章或电子制版签名。**

**4、应按规定签署，否则投标文件无效。**

四、技术规格偏离表

项目名称 ：

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 招标文件中技术规格要求 | 投标产品的  技术规格 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：**

**1、本表中填写的规格、参数、功能等内容应与实际投标产品相一致。存在虚假行为的，供应商应依法承担有关法律责任。**

**2、技术参数中加 “★”条款为实质性响应条款，如不响应按无效投标文件处理。**

**3、本文件应按规定签署，否则投标文件无效。**

投标人代表签字：

五、商务条款偏离表

项目名称 ：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| 1 | **★**付款方式:  货物到货并安装调试完毕并验收合格后，甲方在完成支付程序后，支付合同总价款的百分之九十（90%）,其余的百分之十（10%）转为质量保证金，自验收合格之日起一年后无质量问题，余款在甲方完成支付程序后一次性付清（无息）。 |  |  |
| 2 | **★**供货及安装完成时间：合同签订后30个日历日内。 |  |  |
| 3 | **★**招标中所有产品质保期五年（自交货验收合格之日起计算），线材辅料为一年（自交货验收合格之日起计算）。在产品质保期内须免费上门更换或维修有缺陷的产品，部件和材料，在保修范围内损坏而更换过的部件保修期顺延，质保期内发生的一切相关费用由中标单位承担。 |  |  |
| 4 | **★**投标人在投标文件中承诺投影机提供原厂保修服务，并在签约合同时提供相关证明材料。 |  |  |
| 5 | **★**甲方有权要求中标方按甲方委托的第三方权威机构对所投核心产品投影机及主要设备技术参数进行检测，检测费用由中标方承担，以确保产品满足投标参数要求。 |  |  |
| … |  |  |  |

**注：1、商务条款偏离表响应内容应包括招标文件中加“★”条款（技术参数中除外），但不仅限于“★”条款，投标单位可自行填写认为有必要的条款。**

**2、“★”条款必须逐项填写，如不响应按无效投标文件处理。**

**3、本文件应按规定签署，否则投标文件无效。**

投标人代表签字：

六、项目实施方案

格式自拟

七、售后服务保障及培训方案

格式自拟

八、其 他

**（一） 投标人基本情况表**

（1）公司名称： 电话号码：

（2）地 址： 传 真：

（3）注册资金： 经济性质:

（4）公司经营及资金状况:

（5）公司开户银行名称及帐号： 地 址：

（6）营业注册执照号：

（7）其他说明：

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

日期：

投标人名称： (公章)

**（二）投标人近三年（2017年7月1日至今）类似项目业绩一览表(以签订的有效合同为准)**

投标人:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 招标人 | 采购时间 | 数量 | 金额 | 单位联系人电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：1、将合同及中标通知书复印件附在投标文件中，复印件需加盖生产厂家及投标单位的公章；**

**2、上述材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，追究有关单位和人员的责任。**

**（三）政府采购投标担保函（担保公司）**

编号：

（采购人）：

鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“投标人”）拟参加＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（项目名称、包号）（项目编号）＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 在提交投标文件截止时间后到投标有效期届满前，投标人撤回投标；或
2. 在收到中标通知后30天内，投标人无正当理由未能与招标人签订合同；或

3.招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金的其他情形；

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自开标之日起90个日历日内有效。

三、承担保证责任的程序

(一)你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

（二）一旦收到贵方提出的第一条第一款事实的书面通知，我方将立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：

四、保证责任的终止

(一)保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

（二）我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

（三）符合法律法规规定责任终止情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

（一）依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

（二）你方对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为你方所在地人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：

年月日

**（四）投标保证金保函（银行）**

开具日期：

致： (采购人)

本保函为（投标人名称）（以下简称“投标人”）(项目名称、包号)（项目编号）提供的投标保函。

（出具保函银行名称）无条件地、不可撤消地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：

1. 在提交投标文件截止时间后到投标有效期届满前，投标人撤回投标；或
2. 在收到中标通知后30天内，投标人无正当理由未能与招标人签订合同；或

3.招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金的其他情形；

本保函自开标之日起90个日历日内有效。

出具保函银行名称

出具保函银行公章

签字人姓名和职务

签字人签名

出具保函银行地址

出具保函银行电话

出具保函银行传真

**注：1、本函的内容不得删减，各银行自制的保函至少包含本保函的内容。**

**2、本保函需由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行出具。**

**（五）中小企业声明书格式**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

**本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

企业名称（盖章）：

日 期：

**（六）残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：1、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

**（七）无重大违法记录声明**

（代理机构名称）：

我单位在参加采购项目（项目名称：项目编号：）前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。依据《辽宁省行政处罚听证程序暂行规定》，辽宁省内的行政机关或组织对法人和其他组织作出的10000元以上罚款属于较大数额罚款，中央或其他省市的较大数额罚款数额按照有关规定执行。）

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表人： (签字或盖章)

年月日

**（八）政府采购节能产品、环境标志产品声明函**

本单位承诺，本次参加的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），所投的下列产品属于《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》内的产品，并且具有法定认证资格的认证机构出具的认证证明，符合优先采购/强制采购政策。本单位对以下填列的各项信息以及相关产品认证证明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所投产品 | 产品属性 | 产品类别 | 是否为强制采购产品 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额合计 | 认证证书编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件：认证证明可以是认证证书复印件或是法定信息发布平台公布的认证信息截图，认证证明应加盖投标单位公章。**

说明：

1. 产品类别，是指国家有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单规定的产品类别。如计算机、电冰箱、水嘴等。
2. 产品属性：节能、环保、节能环保。
3. 本表应逐项填写，并按规定签署，不得漏项，否则视为该《声明函》无效。
4. 认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。
5. 投标单位应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。
6. 本文件应按规定签署，否则投标文件无效。

投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章：

投标人公章：

年 月 日

**（九）招标文件技术需求及评标办法中要求的其他文件和资料**

九、 投标人需说明的其它问题

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的技术要求更合理的建议方案或其技术偏离可以满足招标人使用要求的理由，同时应说明对技术条件、价格、维护、检修、安装等方面的影响。

附件1：

**开 标 一 览 表**

项目名称：大连职业技术学院（大连广播电视大学）建筑工程学院多媒体设备采购项目

项目编号：HLN2020-0607年 月 日

|  |
| --- |
| **投标价（人民币/万元）** |
| **（小写）** |
| **（大写）** |

**投标人名称：**

**投标人法定代表人或其授权代表签字：**

**投标人公章：**

**注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。开标时，投标文件中如开标一览表内容与投标文件内容不一致时，以开标一览表内容为准。**

附件2：

**评 标 方 法**

评标方法：本项目采用综合评分法进行评标

综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

1、价格因素得分与非价格因素汇总得分平均值之和即为该投标人的评标总得分，总得分最高的投标人为中标候选人。如果投标人评标总得分相同，报价低的投标人排序在前。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、投标人投标产品是小型、微型企业制造的，其产品报价给予10%的报价扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

3、残疾人福利性单位参加政府采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），其产品报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

4、监狱企业参加政府采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物），其产品报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

评分分值的设定单位扣除率中的较大值。

（一）基本评分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 评分因素 | 满分 | 说明 |
| 价格 | 投标报价 | 30 | 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30  注解：  1、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；  2、投标报价为开标一览表中的投标报价。 |
| 技术 | 满足产品技术参数要求的情况 | 25 | 1、优秀标准：投标人的货物技术规格、参数完全响应招标文件要求，甚至更为优越，完全满足招标人使用要求（得25-19分）；  2、良好标准：投标人的货物技术规格、参数响应招标文件要求，无偏离，满足招标人使用要求（得19-12分）；  3、一般标准：投标人的货物技术规格、参数响应招标文件要求，但有很小部分技术规格、参数有偏离之处，偏离率很小，满足招标人使用要求（得11-6分）。 |
| 满足招标文件要求的技术规格情况下所投产品其它性能和品质 | 10 | 1、优秀：投标人所投货物在产品质量、使用寿命、产品工艺、技术创新、产品安全稳定性等方面性能和品质十分优秀（得10-8分）；  2、良好：投标人所投货物在产品质量、使用寿命、产品工艺、技术创新、产品安全稳定性等方面性能和品质较优秀（得7-5分）；  3、一般：投标人所投货物在产品质量、使用寿命、产品工艺、技术创新、产品安全稳定性等方面性能和品质一般（得4-1分）。 |
| 项目实施方案 | 15 | 1、优秀：项目方案科学、合理、内容全面，人员安排、产品安装合理、科学和安全，线材标准和走线规范，能够充分满足招标人的需求 (得15-11分)；  2、良好：项目方案科学、合理、内容较全面，人员安排、产品安装较合理、较科学和较安全，线材较标准和走线较规范，基本满足招标人的需求(得10-5分)；  3、一般：项目方案一般(得4-1分)。 |
| 商务 | 投标产品相关证明文件 | 7 | 1、所投激光投影机产品需为生产厂家官网在售可查型号，提供所投标产品彩页或官网截图及链接用以备查，提供技术参数确认函。（产品彩页、技术参数确认函加盖厂家公章），同时提供得2分，少一项得0分。  2、2015以年来，中国投影机市场销售额IDC排名任意连续三年均排名前五的品牌得3分，提供IDC数据报告复印件加盖厂商公章，否则不得分。   3、提供近三年（2017年7月1日起至今）所投标主要激光产品的项目业绩，每提供5个项目业绩得1分，最多得2分,不提供得0分。（注：该项说明是为了证明产品的市场成熟度，可以不是投标人的业绩，但投标时合同复印件的证明文件必须由厂家加盖公章） |
| 企业资质 | 2 | 投标人具有AAA企业信用等级得2分，具有AA企业信用等级得1分，没有提供不得分。  注：投标文件中提供复印件并加盖公章，原件带至评标现场备查。 |
| 1 | 投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书得1分；  注：投标文件中提供复印件并加盖公章，原件带至评标现场备查。 |
| 1 | 投标人具有有限期内OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证的得1分。  注：投标文件中提供复印件并加盖公章，原件带至评标现场备查。 |
| 1 | 投标人具有有限期内ISO14001：2015环境管理体系认证的得1分。  注：投标文件中提供复印件并加盖公章，原件带至评标现场备查。 |
| 2 | 投标人具有有限期内电子与智能化工程专业承包资质一级得2分，二级得1分，没有提供不得分。  注：投标文件中提供复印件并加盖公章，原件带至评标现场备查。 |
| 售后服务保障及培训方案 | 6 | 1、优秀标准：售后服务、技术支持方案和培训方案科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力强大，售后服务承诺高于招标文件要求，能够充分满足招标人的需求（得6-5分）；  2、良好标准：售后服务、技术支持方案和培训方案比较科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力较为强大，售后服务承诺满足招标文件要求且外地投标人委托本地售后服务机构，能够满足招标人的需求（得4-3分）；  3、一般标准：售后服务、技术支持方案和培训方案一般，售后服务承诺基本满足招标文件要求且外地投标人委托本地售后服务机构。（得2-1分）。 |

（二）加分项评分标准

|  |  |
| --- | --- |
| 加分因素 | 说明 |
| 节能产品 | 对于纳入国家有关行政管理部门发布的品目清单的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%～5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品节能水平确定，计算公式中用K1表示。  本项目计算公式：节能产品加分 ＝ 技术加分 + 价格加分 ＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×50×K1 +（节能产品投标报价之和/投标总价）×30×K1。（强制采购产品除外） |
| 环保产品 | 对于纳入国家有关行政管理部门发布的品目清单的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%～5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品环保程度确定，计算公式中用K2表示。  本项目计算公式：环保产品加分 ＝ 技术加分 + 价格加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×50×K2 +（环保产品投标报价之和/投标总价）×30×K2。 |

注：1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）

2、获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。

3、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

（1）投标价低的；

（2）服务方案得分高的；

4、投标人加分项相应产品投标报价之和以评标委员会复核结果为准。

5、投标人在投标时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。

6、保密要求

从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

**资格性审查表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **审查内容** | **投标人** | | | |
|  |  |  |  |
| 1 | | 营业执照符合要求情况 |  |  |  |  |
| 2 | | 投标保证金缴纳符合要求情况（根据代理机构提供的证明材料核实）。 |  |  |  |  |
| 3 | | 信用记录符合要求情况 |  |  |  |  |
| 4 | | 重大违法记录查询情况 |  |  |  |  |
| 5 | | 供应商无重大违法记录声明情况 |  |  |  |  |
| 6 | |  |  |  |  |  |
| 7 | |  |  |  |  |  |
| 审查结论 | | |  |  |  |  |
| 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） | | | | | | |
| 审查人员 | 采购人代表签字：  采购代理机构签字：  年月日 | | | | | |

注：1、货物和服务招标项目的资格审查由采购人或代理机构进行，至少两人。其他政府采购项目由评委会或谈判小组进行审查。

2、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。

3、《资格性审查表》是资格性评审的依据，不得对《资格性审查表》以外的内容进行资格审查。

4、代理机构应提供的供应商投标保证金缴纳证明按如下几种情况提供证明材料：

（1）以支票或汇票形式递交的，可出具所在银行盖章的银行到账证明（复印件加盖代理机构公章），或出具通过所在银行电子银行系统打印的到账证明（加盖代理机构公章）。

（2）以银行电汇形式递交的，可出具所在银行盖章的客户回单（复印件加盖代理机构公章），或出具所在银行网站打印出的电子转账凭证（加盖代理机构公章）。

（3）以保函形式递交的，可出具保函（银行保函或企信担保函，加盖代理机构公章）。

**符合性审查表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审查内容** | **投标人** | | | | |
|  |  | |  |  |
| 1 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |  | |  |
| 2 | 投标文件完整性符合招标文件实质性要求 |  |  |  | |  |
| 3 | 投标文件签署情况符合招标文件实质性要求 |  |  |  | |  |
| 4 | 按照招标文件规定报价，没有漏项。 |  |  |  | |  |
| 5 | 对“★付款方式”条款做出实质性响应，未发生重大偏离。 |  |  |  | |  |
| 6 | 对“★供货及安装完成时间”条款做出实质性响应，未发生重大偏离。 |  |  |  | |  |
|  | 对技术要求中“★”条款做出实质性响应。 |  |  |  | |  |
|  | 对售后服务中“★”条款做出实质性响应。 |  |  |  | |  |
| 7 | 未发现投标人涂改证明材料或者提供虚假材料。 |  |  |  | |  |
| 8 | 未发现其他不符合法律法规和招标文件规定的无效投标情形。 |  |  |  | |  |
| 9 | 各投标人所投核心产品的品牌是否达到三家以上（表格内具体列明每家投标人的品牌） |  |  |  | |  |
| 审查结论 | |  |  |  | |  |
| 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由）  评委签字： | | | | | | |

注：1、合格项打√，不合格项打×，不合格原因请在备注栏内注明。

2、《符合性审查表》是符合性评审的依据，《符合性审查表》未列明的，不得作为符合性评审中认定投标（报价）文件无效的依据（属于法律法规规定的投标文件无效的情形除外）。